Установщик USB драйверов для устройств CobraRTP c контроллерами FTDI.

Требования:

 -Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 (только x64)
 -Net Framework 3.5

Для установки запустите файл Setup  v3.0 USB Driver.exe и следуйте дальнейшим инструкциям.

Если установка завершилась неуспешно, используйте драйвера с сайта поставщика USB контроллера: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm, 
либо используйте автоматически установленные драйвера, изменив "Время ожидания(мсек)" с 16 на 1 в настройках COM портов. 
Подробнее в мануале для CobraRTP Honda Edition: https://cobrartp.com/downloads


cobrartp.com 2018-2022
cobrartpteam@gmail.com