
(EN)
USB driver for CobraRTP Honda Edition R8+. 
This driver is required for Windows XP, 7, 8.x. For Windows 10/11 does not require a driver (it comes with the OS).

Method 1
1. To install, unpack archive with folders! 
2. Run Setup.exe and follow the instructions.
3. After installation, look in the device manager "COM & LPT" section.

Method 2 - Installation from device manager.
For each founded CobraRTP devices:  Properties - Driver - Update... - Manual installation- select the folder with the driver - continue installation.

*If after installing the driver you get an orange sign(!) and error code 52, you need to disable Driver Signature Verification in Windows settings.

*For Windows XP use the installation from the device manager.


(RU)
USB драйвер для CobraRTP Honda Edition R8 и более поздних моделей.
Этот драйвер необходим для Windows XP, 7, 8.x. Для Windows 10/11 драйвер не требуется (он идет в комплекте с ОС).

Метод 1
1. Для установки распакуйте архив с папками!
2. Запустите Setup.exe и следуйте инструкциям.
3. После установки посмотрите в диспетчере устройств раздел "COM&LPT".

Метод 2 - Установка из диспетчера устройств.
Для каждого найденного устройства CobraRTP: Свойства - Драйвер - Обновить...- Поиск и установка вручную - выберите папку с драйвером  - продолжите установку.

*Если после установки драйвера вы получаете оранжевый знак(!) и код ошибки 52 в диспетчере устройств, вам необходимо отключить проверку подписи драйверов в настройках Windows.

*Для Windows XP используйте установку из диспетчера устройств.


CobraRTP, 2018-2023.
cobrartp.com
cobrartpteam@gmail.com